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Przedmiot zamówienia:   Zakup z dostawą konsoli chirurgicznej sterującej napędami wraz                              z pakietem startowym elementów zużywalnych
	PARAMETRY URZĄDZENIA
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	OFEROWANE PARAMETRY 

	Informacje ogólne:
	
	

	Nazwa urządzenia 
	Tak
	

	Typ urządzenia 
	Tak
	

	Rok produkcji
	Tak
	

	Producent 
	Tak
	

	Kraj pochodzenia 
	Tak
	

	Certyfikat CE 
	Tak
	

	Parametry ogólne:
	
	

	Konsola sterująca napędami – 1 zestaw
	
	

	1.
	Wielofunkcyjna jednostka sterująca, do uniwersalnego stosowania w laryngologii, neurochirurgii oraz chirurgii kręgosłupa. Urządzenie współpracujące z:

- mikrosilnikami usznymi i nosowymi,

- mikrowiertarką uszną,

- uchwytem shavera z ostrzami i wiertłami do zatok przynosowych,  

- prostnicą kręgosłupową,

- prostnicą perforatora.
	Tak
	

	2.
	Wszelkie ustawienia wprowadzane za pomocą zintegrowanego ekranu dotykowego.
	Tak
	

	3.
	Czytelne i jednoznaczne elementy obsługowe na kolorowym wyświetlaczu;
	Tak
	

	4.
	Dostępne ustawienia i funkcje wyświetlane w postaci czytelnego tekstu na wyświetlaczu;
	Tak
	

	5.
	Konsola posiadająca min. dwa złącza, do których można podłączyć jednoczasowo dwa silniki;
	Tak
	

	6.
	Konsola posiadająca funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych silników;
	Tak
	

	7.
	Konsola umożliwiająca bezstopniową regulację prędkości obrotowej;
	Tak
	

	8.
	System napędowy posiadający stałą, wysoką moc silnika w całym zakresie prędkości;
	Tak
	

	9.
	Prędkość obrotowa i moment obrotowy silnika sterowany procesorem;
	Tak
	

	10.
	Możliwość współpracy zarówno z przewodowym jak i bezprzewodowym przełącznikiem nożnym;
	Tak
	

	11.
	Możliwość podłączenia przełącznika nożnego do gniazda z przodu lub z tyłu urządzenia;
	Tak
	

	12.
	Konsola wyposażona w przewodowy przełącznik nożny, dwupedałowy;
	Tak
	

	13.
	Konsola wyposażona w oprogramowania umożliwiające obsługę min.: mikrosilników usznych i nosowych, mikrowiertarki usznej, uchwytu shavera do zatok przynosowych;
	Tak
	

	14.
	Konsola współpracującą z modułową pompą chłodząco-płuczącą o stałej wydajności płukania w całym zakresie mocy płukania;
	Tak
	

	15.
	Oprogramowanie laryngologiczne (licencja) umożliwiające współpracę uchwytu shavera, mikrowiertarki usznej, mikrosilników usznych i nosowych z konsolą sterującą napędami.
	Tak
	

	16.
	Modułowa, perystaltyczna pompa chłodząco-płucząca
Wszelkie ustawienia wprowadzane za pomocą zintegrowanego ekranu dotykowego;
Czytelne i jednoznaczne elementy obsługowe na kolorowym wyświetlaczu;
Automatyczne rozpoznawanie bezpiecznych, brzegowych parametrów pracy w zależności od podłączonego zestawu drenów;
	Tak
	

	17.
	Oprogramowanie (licencja) umożliwiające współpracę z konsolą sterującą napędami oraz zadanie przepływu o wartościach regulowanych w zakresie min. 50-130ml/min
	Tak
	

	18.
	Oprogramowanie (licencja) rozszerzająca funkcje perystaltycznej pompy chłodząco-płuczącej m.in. o możliwość dopasowania wartości zadanych urządzenia do położenia (wysokości) pompy względem pacjenta oraz o współpracę z innymi urządzeniami poprzez protokół komunikacyjny;
	Tak
	

	19.
	Przełącznik nożny dwupedałowy, jedno-etapowy, długość przewodu 5m, obudowa zabezpieczona przed zanurzeniem w wodzie min. ze stopniem ochrony IPX8;
	Tak
	

	20.
	Dren płuczący, jednorazowy, sterylny, do modułowej, perystaltycznej pompy ssąco-płuczącej, w opakowaniu 10 szt. 
	Tak
	

	Mikrosilniki
	
	

	1. 
	Mikrosilnik, duży, prędkość max. 80tyś obr./min., do zastosowania z konsolą sterującą napędami. Charakteryzujący się poniższymi parametrami:
- zakres prędkości 4-80tyś obr./min,
- moment obrotowy max. 40mNm przy 30tyś. obr./min.,
- średnica 21mm,
- długość 77mm,
- waga 115g,

- 1 szt.
	Tak
	

	2. 
	Mikrosilnik, mały, prędkość max. 80tyś obr./min., do zastosowania z konsolą sterującą napędami. Charakteryzujący się poniższymi parametrami:
- zakres prędkości 4-80tyś obr./min,
- moment obrotowy max. 15mNm,
- średnica 17mm,
- długość 74mm,
- waga 80g,

- 2 szt.
	Tak
	

	Uchwyty wiertarki
	
	

	1.
	Uchwyt wiertarki, do wierteł o długości 70 mm, prosty, 80tyś obr./min., posiadający zintegrowany kanał płuczący

- 3 szt.
	TAK
	

	2.
	Uchwyt wiertarki, do wierteł o długości 70 mm, kątowy, 80tyś obr./min., posiadający zintegrowany kanał płuczący

- 3 szt.
	TAK
	

	3.
	Uchwyt wiertarki, do wierteł o długości 70 mm, kątowy, 80tyś obr./min.

- 2 szt.
	TAK
	

	Akcesoria
	
	

	1.
	Smar w spray-u, pojemnik 500ml

- 1 szt.
	TAK
	

	2.
	Środek czyszczący do instrumentów mających styczność z płynem fizjologicznym, pojemnik 500ml

- 1 szt.
	TAK
	

	3.
	Stojak na wiertła

- 2 szt.
	TAK
	

	Wiertła diamentowe, wielorazowe, długość 70 mm
	
	

	1.
	Wiertło diamentowe, rozmiar: Ø0,6x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	2.
	Wiertło diamentowe, rozmiar: Ø0,8x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	3.
	Wiertło diamentowe, rozmiar: Ø1x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	4.
	Wiertło diamentowe, rozmiar: Ø1,4x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	5.
	Wiertło diamentowe, rozmiar: Ø1,8x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	6
	Wiertło diamentowe, rozmiar: Ø2,3x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	7.
	Wiertło diamentowe, rozmiar: Ø2,7x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	8.
	Wiertło diamentowe, rozmiar: Ø3,1x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	9.
	Wiertło diamentowe, rozmiar: Ø3,5x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	10.
	Wiertło diamentowe, rozmiar: Ø4x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	11.
	Wiertło diamentowe, rozmiar: Ø5x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	12.
	Wiertło diamentowe, rozmiar: Ø6x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	13.
	Wiertło diamentowe, rozmiar: Ø7x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	
	Wiertła diamentowe, gruboziarniste, wielorazowe, długość 70 mm
	
	

	1.
	Wiertło diamentowe, gruboziarniste, rozmiar: Ø2,3x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	2
	Wiertło diamentowe, gruboziarniste, rozmiar: Ø2,7x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	3.
	Wiertło diamentowe, gruboziarniste, rozmiar: Ø3,1x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	4.
	Wiertło diamentowe, gruboziarniste, rozmiar: Ø3,5x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	5.
	Wiertło diamentowe, gruboziarniste, rozmiar: Ø4x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	6.
	Wiertło diamentowe, gruboziarniste, rozmiar: Ø5x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	7.
	Wiertło diamentowe, gruboziarniste, rozmiar: Ø6x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	Wiertła z węglika wolframu, wielorazowe, długość 70 mm
	
	

	1.
	Wiertło z węglika wolframu, rozmiar: Ø0,5x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	2.
	Wiertło z węglika wolframu, rozmiar: Ø0,8x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	3.
	Wiertło z węglika wolframu, rozmiar: Ø1x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	4.
	Wiertło z węglika wolframu, rozmiar: Ø1,4x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	5.
	Wiertło z węglika wolframu, rozmiar: Ø1,8x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	6.
	Wiertło z węglika wolframu, rozmiar: Ø2,3x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	7.
	Wiertło z węglika wolframu, rozmiar: Ø2,7x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	8.
	Wiertło z węglika wolframu, rozmiar: Ø3,1x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	9.
	Wiertło z węglika wolframu, rozmiar: Ø3,5x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	10.
	Wiertło z węglika wolframu, rozmiar: Ø4x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	11.
	Wiertło z węglika wolframu, rozmiar: Ø5x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	12.
	Wiertło z węglika wolframu, rozmiar: Ø6x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	13.
	Wiertło z węglika wolframu, rozmiar: Ø7x70mm, max. prędkość 50tyś. obr./min., niesterylne, wielorazowe, sterylizowalne

- 1 szt.
	TAK
	

	Przewód
	
	

	1. 
	Przewód 12G-SDI, długość 10 m

- 1 szt.
	TAK
	

	Mobilny stojak jezdny – 1 zestaw
	
	

	1.
	Mobilny stojak jezdny typu COR, niski
	TAK
	

	2.
	Zestaw listwy zasilającej z wieloma gniazdami do stojaka mobilnego typu COR, zawierający listwę typu POAG i przewód sieciowy o długości 500 cm, do stosowania z niskim i wysokim modułem belkowym mobilnego stojaka typu COR
	TAK
	

	3.
	Półka do mobilnego stojaka
	TAK
	

	4.
	Szyna sprzętowa
	TAK
	

	5.
	Uchwyt włącznika nożnego
	TAK
	

	6.
	Wysięgnik z dwoma haczykami, z regulacją wysokości
	TAK
	

	7.
	Uchwyt transportowy
	TAK
	

	Pozostałe:
	
	

	Okres gwarancji urządzenia min. 24 miesiące.
	TAK, podać 
	

	Uruchomienie i przeszkolenie użytkowników.
	TAK
	

	Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim. 
	TAK
	

	Menu w języku polskim. 
	TAK
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK
	

	Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem).
	TAK
	

	Warunki dostawy i termin realizacji od 4 do 6 tygodni  od daty obustronnie podpisanej umowy. 
	TAK, podać 
	

	Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury VAT.
	TAK
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