**Dane identyfikacyjne auta**

Data pierwszej rejestracji 2008/07/31

Data ważności badania technicznego 2021/07/27

Wskazanie drogomierza 286758 km

Okres eksploatacji pojazdu (08/07/31-21/03/31) 152 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) szary metalik

Dop. masa całk. / Ładowność 3200 kg\* / 1023 kg

Rodzaj nadwozia mikrobus 4 drzwiowy 8 osobowy

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / przedni (4x2) / manualna

Zawieszenie osi / Rozstaw osi sprężyny / 3400 mm

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 2460 ccm / 128kW (174KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów 5 / rzędowy

Norma spalin E4

Długość / Szerokość / Wysokość 5290 mm / 1904 mm / 1959 mm

**Wyposażenie standardowe**

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie ze składanym oparciem

Blokada mechanizmu różnicowego EDS

Stopnie wejściowe podświetlane

Dogrzewacz

Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich

Drzwi boczne prawe przesuwne

System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

Drzwi tyłu nadwozia podnoszone przeszklone

System p/poślizgowy MSR

Filtr cząsteczek stałych

System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

Immobilizer

Szyba tylna ogrzewana

Kolumna kierownicy pochłaniająca energie uderzenia

Szyby atermiczne

Kolumna kierownicy regulowana

Światła z regulacja kata pochylenia

Ogrzewanie części pasażerskiej z osobnym wymiennikiem ciepła

Światło dodatkowe STOP

Okno w przestrzeni pasażerskiej przednie lewe

przesuwne

Tapicerka "Box"

Podłoga wyłożona mata gumowa w przestrzeni pasażersko - ładunkowej

Uchwyty do mocowania ładunków 8 szt.

Poduszka powietrzna kierowcy

Wspomaganie układu kierowniczego

Poduszka powietrzna pasażera 29

Wycieraczka szyby tylnej

Siedzenie 2 os. + 1 os. ze składanym oparciem w I

Fotel kierowcy z regulacja wysokości i odcinka lędźwiowego

Fotel kierowcy z regulacja wysokości

Fotel kierowcy z regulacja odcinka lędźwiowego

2 Przygotowanie do montażu radia + głos. 2 szt. + antena w szybie przód

Przygotowanie do montażu radia

Głośniki 2 szt.

Antena radiowa w szybie przedniej

Klimatyzacja automatyczna

Lakier metalizowany

Ogumienie (zużyte w 50%)

Przednie lewe: MICHELIN 215/60 R17C 104H AGILIS+ TL

Przednie prawe: MICHELIN 215/60 R17C 104H AGILIS+ TL

Tylne lewe: MICHELIN 215/60 R17C 104H AGILIS+ TL

Tylne prawe: MICHELIN 215/60 R17C 104H AGILIS+ TL

**Komentarz:**

NADWOZIE:

drzwi boczne przednie lewe - porysowane w części środkowej tylnej

błotnik przedni lewy - porysowany w części środkowej

drzwi boczne przednie prawe - widoczne lekkie wgięcie w części środkowej tylnej

WYPOSA¯ENIE NADWOZIA:

siedzenie kierowcy - nadmiernie wyeksploatowane na siedzisku z lewej strony

lusterko boczne zewnętrzne lewe - porysowana obudowa

szyba drzwi przednich lewych - wymieniona

SILNIK Z OSPRZETEM:

kompletny i sprawny - wad ani usterek nie stwierdzono

UKŁAD NAPEDOWY:

kompletny i sprawny - wad ani usterek nie stwierdzono

ZAWIESZENIE PRZEDNIE Z UKŁADEM KIEROWNICZYM:

kompletne i sprawne - wad ani usterek nie stwierdzono

ZAWIESZENIE TYLNE:

kompletne i sprawne - wad ani usterek nie stwierdzono