Marka: Volkswagen Model pojazdu: Passat B7 2.0 TDI CR MR 10

Wersja: Highline BMT DSG Nr rejestracyjny: DPL 42ZF ROK. PRODUKCJI 2012

VIN: WVWZZZ3CZDP032984

Data pierwszej rejestracji: 2013/02/13

Wskazanie drogomierza: 235978 km

Okres eksploatacji pojazdu: 98 mies.

Oznaczenie typu: 3C

Dop. Masa całk: 2210 kg

Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy

Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym

Pojemność/Moc silnika 1968 cm/130 kW (177KM)

Doładowanie: Turbosp.z chłodn.powietrza

Liczba cylindrów/Układ cylindrów/Liczba zaworów 4/rzędowy/16

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna

Rodzaj napędu: przedni (4x2)

Wyposażenie standardowe:

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia

Blokada mechanizmu różnicowego

Poduszki powietrzne boczne przednie

Dysze spryskiwaczy podgrzewane

Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy

Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą

Sygnalizacja zmęczenia kierowcy

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie

System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

Fotel kierowcy z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego

System p/poślizgowy MSR

Fotel kierowcy z regulacją oparcia elektryczną

System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego

System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA

Fotel pasażera z regulacją oparcia

System Start/Stop

Hamulec postojowy automatyczny

System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach

Immobilizer

System wspomagania nagłego hamowania

Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa

Szyby przednie regulowane elektrycznie

Koło zapasowe z tarczą aluminiową

Szyby tylne regulowane elektrycznie

Komputer pokładowy MEA Plus

Światła dojazdy dziennej

Kurtyny powietrzne boczne

Światła mijania włączane automatycznie

Listwy boczne ochronne chromowane

Tapicerka łączona skóra/alcantara

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

Tarcze kół aluminiowe 17" opony 205/45samouszczelniające

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Tempomat

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy

Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie

Wspomaganie układu kierowniczego zmienne

L.p. Nazwa pakietu *I* elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Audio System RCD 310

Głośniki 8 szt.

Radioodtwarzacz CD + MP3

2 Fotele przednie podgrzewane

Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany

3 Fotele przednie z regulacją wysokości

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Fotel pasażera z regulacją wysokości

4 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica pokryta skórą

5 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów

światła p/mgielne przednie

System doświetlania *zakr*ę*tów*

Wyposażenie dodatkowe:

1 Czujniki parkowania - przód/tył

Czujniki parkowania - przód

Czujniki parkowania - tył

2 Kamera cofania

3 Lakier perłowy

4 Pakiet Siedzenia (dopłata)

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

Fotel kierowcy z pamięcią położenia

Fotel kierowcy z pełną regulacją elektryczną

Fotel pasażera z pełną regulacją elektryczną

Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie

Lusterko zewnętrzne kierowcy z pamięcią ustawień

5 Poduszki powietrzne boczne tylne

6 Reflektory bi-xenonowe, światła do jazdy dziennej LED (dopłata)

Reflektory bi-ksenonowe

światła dojazdy dziennej LED

7 Roleta szyby tylnej regulowana elektrycznie + rolety szyb bocznych mech

Roleta p/słoneczna tylnej szyby regulowana elektrycznie

Rolety szyb bocznych z regulację mechaniczną

8 System nawigacji satelitarnej RNS 315

Opis ogumienia:

Przednie lewe: MICFIELIN 235/45 R17 94H PILOT ALPIN - 50% zużycia

Przednie prawe: MICHEUN 235/45 R17 941-ł PILOT ALPIN - 50% zużycia

Tylne lewe: MICHELIN 235/45 R17 941-ł PILOT ALPIN - 50% zużycia

Tylne prawe: MICHELIN 235/45 R17 94H PILOT ALPIN - 50% zużycia

Stan techniczny:

Samochód posiada uszkodzenia powłoki lakierniczej na pokrywie silnika, uszkodzenia zderzaka tylnego związane z jego użytkowaniem, wgniecenia na krawędzi poszyć błotników tylnych lewego i prawego. Powłoka lakiernicza wymaga na pozostałych częściach pojazdu podjęcia czynności konserwacyjno-zabezpieczających. Szyba przednia posiada mikro odpryski, powodują one utrudnienia w użytkowaniu pojazdu podczas opadów deszczu i przy zmniejszonej widoczności.

CZĘŚCI DO NAPRAWY

**1 Nadwozie lakierowane**

Pokrywa przednia - ślady uszkodzeń powłoki po odchodach ptasich

Błotnik tylny L i P - uszkodzenia mechaniczne

**2Wyposa**ż**enie nadwozia**

Zderzak tylny kpi. - uszkodzenia mechaniczne

CZĘŚCI DO WYMIANY

**3 Wyposa**ż**enie nadwozia**

Szyba przednia - zużycie powierzchni szyby ze względu na użytkowanie (piaskowanie).